无锡市玉祁高级中学食堂电缆更换

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单价/元 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 电缆(含电缆头） | YJV4\*120+1\*70 | / | 53米 |  / | 国标电缆 |
| 2 | 大理石路面切割 | 厚度0.2\*宽0.6 | / | 14.4m2 | / | / |
| 3 | 大理石路面、混凝土路基破碎、浇筑基础 | 24\*0.6\*0.2 |  / | 14.4M2 | / | / |
| 4 | 大理石路面修复 | 24\*0.6 | / | 14.4M2 |  / | / |
| 5 | 埋地电缆套管（含土方开挖、回填） | PVC110\*3.2 | / |  48米 | / | / |
| 6 |  雨水井（成套） |  500\*500\*600 | / | 1套 | / | 拆旧改造砌建 |
| 7 |  碳塑绝缘波纹管 |  φ160 | / |  14米 | / |  /\* |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |