**项目内容汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆(含电缆头） | YJV22-4\*240 | 165米 | 江南电缆 |
| 2 | 混凝土路面开槽、挖回土及修复 | 1700\*600\*500 | 10.2M2 |  |
| 3 | 大理石路面开槽、修复 |  | 5M2 |  |
| 4 | 新增总配电箱 | GGD2500\*1000 | 1台 |  |
| 5 | 食堂分配电箱 | XL-211600\*1000 | 1台 |  |
| 6 | 配菜间配电箱 | JXF6050 | 2台 | 成套80KW |
| 7 | 桥架（含支架） | 200\*100 | 68米 |  |
| 8 | 电缆（含电缆头） | YJV-4\*150+1\*70 | 8米 | 江南电缆 |
| 9 | 电缆（含电缆头 | YJV-4\*16+1\*10 | 132米 | 江南电缆 |
| 10 | 电缆（含电缆头 | YJV-4\*10+1\*6 | 112米 | 江南电缆 |
| 11 | 电缆（含电缆头 | YJV-4\*35+1\*16 | 78米 | 江南电缆 |
| 12 | 墙面开孔 |  | 5个 |  |
| 13 | 接地桩（含镀锌扁钢接地线） |  | 3根 |  |
| 14 | 波纹管（含土方开挖、回填） |  | 100米 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电线 | BV-6 | 1200米 | 国标电线 |
| 2 | PVC塑料线槽 | 100\*50 | 56米 |  |
| 3 | 开关箱 | PZ30-8 | 20 | 箱内设2P漏电开关 |
| 4 | 拆除 | 原有老线路拆除 | 1项 |  |
| 5 | PP-R热水管 | De63 | 78米 |  |
| 6 | 机械开孔 | 直径80mm | 26 |  |
| 7 | 拆除 | 原有排水管道拆除 | 1 |  |
| 8 | 石膏板吊顶拆除、修复 |  | 1 |  |
| 9 | 三角阀更换 |  | 10 |  |
| 10 | 软管更换 | 80cm | 10 |  |
| 11 | 拆除垃圾清外运 |  | 1 |  |
|  |

注意事项: **1. 施工注意安全，施工场所安排围挡和警示标记。**

 **2. 所有施工材料严格按照招标要求。**

 **3. 所有施工区域，施工完毕地面、墙面、绿化必须恢复原貌。施工产生的垃圾必须灌袋好，自行带离。**