玉祁高中热水工程维修报价表

高一，高二宿舍（美的空气能10台10匹循环机组，水箱100吨，双路供水）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 主机保养 | 美的KFXR-3811 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 管路检测清洗 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电路检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电箱检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 各种功能检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |

高三男生（女生）宿舍（太阳能2000只集热管，空气能3台20匹机组，水箱36吨，27吨，单路供水

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 集热管 | 58/1800mm | 支 | 16 |  |  |  |
| 2 | 控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水箱清洗 | 36吨 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水箱清洗 | 27吨 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管路清洗 | 2000只集热模块 | 组 | 2 |  |  |  |
| 6 | 清洗剂(克垢） | 50L | 桶 | 10 |  |  |  |
| 7 | 传感器 | 100K | 只 | 20 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢蝶阀 | SN50 | 只 | 8 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢过滤器 | DN50 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢止回阀 | DN50 | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢电磁阀 | DN50 | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 循环水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 传感器线 | 2X0.5mm | 米 | 150 |  |  |  |
| 14 | 水泵线 | 3X2,5mm | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 空气能线 | 4X10mm＋1X6mm | 米 | 120 |  |  |  |
| 16 | 各种线管 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 17 | 保温修补 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 维修辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

说明：1，此次维修更换配件质保2年，

2，维修中再次发现新的问题，不在此报价范围内的，需要增加更换配件的费用及人工费再次报价。

3，本工程需要7天时间。保证在8月25号前完工，供热水正常。